	چک لیست عملیات «قالب بندی ستون»
     برگه اول



	نام پروژه:  ........................................
	شماره قرارداد:  ........................................
	نام پیمانکار:  ........................................

	نام ناظر:  ........................................
	نوبت بازدید:  ........................................
	تاریخ بازدید:  ........................................



	ردیف
	شرح آیتم
	نتیجه کنترل کیفی توسط ناظر
	توضیحات ناظر مربوطه
	امضاء ناظر

	
	
	مورد تأیید
	عدم تأیید
	
	

	۱
	کنترل وجود نقشه های مصوب و آخرین اصلاحات اجرایی ستون
	□
	□
	
	

	۲
	کنترل صلاحیت و آشنایی عوامل اجرایی با روش قالب بندی
	□
	□
	
	

	۳
	کنترل تحویل آکس ها، خطوط مبنا و نقاط کنترل نقشه برداری
	□
	□
	
	

	۴
	کنترل جانمایی ستون و انطباق محور قالب با آکس های مصوب
	□
	□
	
	

	۵
	کنترل ابعاد داخلی قالب و انطباق آن با ابعاد مقطع ستون
	□
	□
	
	

	۶
	کنترل کد ارتفاعی شروع و پایان قالب مطابق نقشه های اجرایی
	□
	□
	
	

	۷
	کنترل آماده سازی سطح بتن قبلی و پاکسازی محل پای ستون
	□
	□
	
	

	۸
	کنترل وضعیت آرماتورها، اسپیسرها و تأمین پوشش بتن
	□
	□
	
	

	۹
	کنترل جنس، ضخامت و کیفیت پنل های قالب مورد استفاده
	□
	□
	
	

	۱۰
	کنترل سلامت قالب ها و نبود تابیدگی، شکستگی و اعوجاج
	□
	□
	
	



	جمع بندی ناظر / موارد عدم انطباق و اقدام اصلاحی:  ....................................................................................................................................................................................



	امضاء پیمانکار:  ..............................
	امضای سرناظر:  ..............................
	تأیید معاونت اجرایی:  ..............................




	چک لیست عملیات «قالب بندی ستون»
برگه دوم



	نام پروژه:  ........................................
	شماره قرارداد:  ........................................
	نام پیمانکار:  ........................................

	نام ناظر:  ........................................
	نوبت بازدید:  ........................................
	تاریخ بازدید:  ........................................



	ردیف
	شرح آیتم
	نتیجه کنترل کیفی توسط ناظر
	توضیحات ناظر مربوطه
	امضاء ناظر

	
	
	مورد تأیید
	عدم تأیید
	
	

	۱۱
	کنترل تمیزی کامل سطح داخلی قالب از بتن، خاک و نخاله
	□
	□
	
	

	۱۲
	کنترل اجرای یکنواخت و به اندازه روغن یا ماده رهاساز قالب
	□
	□
	
	

	۱۳
	کنترل عدم آغشته شدن میلگردها و سطح درز اجرایی به روغن قالب
	□
	□
	
	

	۱۴
	کنترل مونتاژ صحیح پنل ها، گیره ها و اتصالات قالب بندی
	□
	□
	
	

	۱۵
	کنترل درزبندی کامل اتصالات برای جلوگیری از نشت شیره بتن
	□
	□
	
	

	۱۶
	کنترل گونیا بودن قالب در گوشه ها، کنج ها و تقاطع ها
	□
	□
	
	

	۱۷
	کنترل شاقولی بودن قالب ستون در دو امتداد عمود بر هم
	□
	□
	
	

	۱۸
	کنترل ریسمانی و هم راستا بودن ستون های واقع در یک محور
	□
	□
	
	

	۱۹
	کنترل تراز بودن لبه های قالب و کدهای ارتفاعی تعیین شده
	□
	□
	
	

	۲۰
	کنترل تعداد، فاصله و استحکام پشت بندها و سولجرهای قالب
	□
	□
	
	



	جمع بندی ناظر / موارد عدم انطباق و اقدام اصلاحی:  ....................................................................................................................................................................................



	امضاء پیمانکار:  ..............................
	امضای سرناظر:  ..............................
	تأیید معاونت اجرایی:  ..............................




	چک لیست عملیات «قالب بندی ستون»
[bookmark: _GoBack]برگه سوم



	نام پروژه:  ........................................
	شماره قرارداد:  ........................................
	نام پیمانکار:  ........................................

	نام ناظر:  ........................................
	نوبت بازدید:  ........................................
	تاریخ بازدید:  ........................................



	ردیف
	شرح آیتم
	نتیجه کنترل کیفی توسط ناظر
	توضیحات ناظر مربوطه
	امضاء ناظر

	
	
	مورد تأیید
	عدم تأیید
	
	

	۲۱
	کنترل بولت ها، تسمه ها، گیره ها و سایر تجهیزات مهار قالب
	□
	□
	
	

	۲۲
	کنترل پایداری تکیه گاه ها و مقاومت بستر زیر مهاربندی ها
	□
	□
	
	

	۲۳
	کنترل وجود دریچه نظافت و امکان پاکسازی پای قالب پیش از بتن ریزی
	□
	□
	
	

	۲۴
	کنترل محل بازشوها، غلاف ها، صفحات اتصال و قطعات مدفون
	□
	□
	
	

	۲۵
	کنترل فاصله قالب از آرماتور و تثبیت اسپیسرهای جانبی
	□
	□
	
	

	۲۶
	کنترل امکان دسترسی مناسب برای بتن ریزی و ویبره در تمام ارتفاع
	□
	□
	
	

	۲۷
	کنترل ایمنی سکوی کار، مسیر دسترسی و حفاظ های لازم اطراف ستون
	□
	□
	
	

	۲۸
	کنترل نهایی پایداری قالب و ثبت مجوز بتن ریزی توسط ناظر
	□
	□
	
	

	۲۹
	کنترل پایش قالب، مهاربندی ها و نشت شیره بتن حین بتن ریزی
	□
	□
	
	

	۳۰
	کنترل بازکردن اصولی قالب و ثبت آسیب های احتمالی سطح ستون
	□
	□
	
	



	جمع بندی ناظر / موارد عدم انطباق و اقدام اصلاحی:  ....................................................................................................................................................................................



	امضاء پیمانکار:  ..............................
	امضای سرناظر:  ..............................
	تأیید معاونت اجرایی:  ..............................



